**Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín,**

**IČO : 00241598, DIČ : CZ00241598 zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem**

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, Ing. Petrem Šiškou, IČO 70550581

Dodatečné informace k ZD pro akci : „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU – bytový dům Sídliště č.p. 1074 – 1075“

Dotaz uchazeče II. - k 2.2.2016

**Dotaz Č.1**

**v položce 40 "Montáž kontaktního zateplovacího .... tl.do 40 mm" o výměře 1 004,44 m je uvedena hloubka ostění jen 200 mm.**

**Podle mě, je tato výměra špatně spočítaná.**

**Při tl. EPS 120 mm a stávající šířce 130 mm vychází šířka ostění i s rohem na cca. 260 mm. V detailu parapetu je také tato šířka.**

**To samé je i u položky č.42.**

**Odpověď Č.1**>>>

**Dobrý den,  
výměry u položek 40 a 42 vyjadřují délku detailu v bm. Šířka ostění, nadpraží a parapetu do výpočtu výměry nevstupuje a má být zohledněna v jednotkových cenách.**